**Kuhinja (skica i razrada)**



Ovo dolje je element broj 6 na skici



**'Vađenje' krojnih mjera**

Korpus je od bijelog iverala 18 mm kantirano istim abs-om

**Viseći elementi** 1,2,3,4: mjere su u mm

Str 800 x 320 + 1 dulja i 2 kraće = 6 kom

Str 600 x 320 + 1d i 2 k = 2 kom

Pod 364 x 320 + 1d = 4 kom

Pod 564 x 320 + 1 d = 3 kom

Pod 864 x 320 + 1 d = 8 kom

**Donji elementi** 5,6,7,8,9:

Str 720 x 560 + 1d = 8 kom

Pod 364 x 560 + 1k = 3 kom

Pod 564 x 560 + 1 d = 1

Pod 764 x 560 + 1 d = 1 kom

Ladice pod 333 x 498 = 3 kom

Ladice straga 333 x 220 +1d i 2 k = 1 kom

Ladice straga 333 x 100 +1d = 2 kom

Ladice pod 533 x 498 = 2 kom

Ladice straga 533 x 220 + 1d i 2 k = 2 kom

Veze 564 x 100 + 1d = 2 kom

Veze 764 x 100 + 1d = 2 kom

Veze 364 x 100 + 1 d = 4 kom

**Toranj** 10, 11:

Str 132 x 560 + 1d i 2 k = 2 kom

Str 800 x 560 + 1d i 2 k = 2 kom

Pod 564 x 560 + 1d = 6 kom

Ladice pod 533 x 498 = 2 kom

Ladice straga 533 x 220 + 1d i 2 k = 2 kom

**Poleđina** bijeli mdf 3 mm:

796 x 396 = 1 kom

596 x 596 = 1 kom

796 x 896 = 2 kom

716 x 396 = 2 kom

716 x 796 = 2 kom

716 x 596 = 1 kom

796 x 596 = 1 kom

**Kuhinjska radna ploča** debljine 38 mm širine 600 m = 282 mm

**Potreban okov:**

Panti ravni blum klip top – 20 kom

Blumotion za pante – 14 kom

Aventos hkxs – 4 kom

Plinski amortizeri 10 kg – 4 kom

Nosači visećih elemenata – 4 para

Nogice u rinfuzi visine 100 mm – 20kom

Metabox ladice 500/85 – 2 kom

Metabox ladice 500/150 – 5 kom

Relling 500 – 5 pari

Blumotion za metabox – 7 kom

Ručkice veće – 10 kom

Ručkice manje – 7 kom

Vijci 3,5 x 17 – 300 kom

Tiple drvene 8x32 – 0,5 kg

Minifix 15 školjke bez ruba – 100 kom

Minifix muški – 100 kom

Sokl AL 100 mm od 410 cm -1 kom

Nosači AL sokla - 10 kom

Zidna kuhinjska trokut al letva 410 cm - 1kom

Pribor za letvu - 1 kom

Završni lim za kuhinjsku ploču – 1 L i 1 D

**Fronte** – mdf bijeli mat + kantirano sve 4 istim

795 x 396 – 1 kom

596 x 596 - 1 kom

896 x 395 – 4 kom

715 x 396 – 1 kom

596 x 356 – 2 kom

396 x 356 – kom

396 x 177 – 2 kom

715 x 396 – 2 kom

596 x 356 – 2 kom

795 x 596 – 1 kom